Datei:        LIESMICH.TXT
Produkt:      Secure Entry CE Client
Hersteller:   NCP engineering GmbH, Nürnberg, Germany

-------------------------------------------------------------------------------
Installationsanweisungen
-------------------------------------------------------------------------------

1.    Produktübersicht
1.1   NCP Secure Entry Client - universeller IPSec Client
2.    Installation
2.1   Installationsvoraussetzungen
2.2   Installation der PC-Komponente
2.2.1 Installation von der Festplatte
2.2.2 Installation von CD
2.2.3 Installation von Diskette
2.3   Vor der Inbetriebnahme
2.4   Übertragen der Profil-Einstellungen und der Zertifikate
2.4.1 Profil-Einstellungen
2.4.2 Zertifikate
2.5   Update und Deinstallation der PC-Komponente
2.6   Installation der PDA-Komponente
2.7   Freischalten einer Vollversion
2.7.1 Betriebssystem des mobilen Geräts 
2.8   Deinstallation der PDA-Komponente
2.8.1 Deinstallation vom PC aus
2.8.2 Deinstallation am PDA


-------------------------------------------------------------------------------
1.     Produktübersicht
-------------------------------------------------------------------------------

1.1   NCP Secure Entry Client - universeller IPSec Client

Der NCP Secure Entry Client kann in beliebigen VPN-Umgebungen eingesetzt werden. 
Er kommuniziert auf der Basis des IPSec-Standards (siehe -> Beispiele und 
Erklärungen, Security, IPSec) mit den Gateways verschiedenster Hersteller und 
ist die Alternative zu der am Markt angebotenen, einheitlichen IPSec-Client-
Technologie. Der Secure Entry Client verfügt über zusätzliche Leistungsmerkmale, 
die dem Anwender den Einstieg in eine ganzheitliche Remote Access VPN-Lösung 
ermöglichen.

Der NCP Secure Entry Client bietet:

-Unterstützung aller gängigen Betriebssysteme
-Einwahl über alle Übertragungsnetze
-Kompatibilität mit den VPN-Gateways unterschiedlichster Hersteller
-Integrierte Personal Firewall für mehr Sicherheit
-Dialer-Schutz (keine Bedrohung durch 0190er- und 0900er-Dialer)
-Bedienungskomfort (grafische Oberfläche)
-Zentrales Management (optional)


-------------------------------------------------------------------------------
2.    Installation
-------------------------------------------------------------------------------

Die Installation der Secure Entry CE Client Software erfolgt für alle Windows-
Systeme komfortabel über Setup. Der Installationsablauf ist für alle Versionen 
des Secure Clients identisch.
Bevor Sie die Software installieren, müssen, zur vollen Funktionsfähigkeit die 
Installationsvoraussetzungen, wie im folgenden Kapitel beschrieben, erfüllt 
sein. Bitte beachten Sie zudem, dass die Software NCP Secure Entry CE Client aus 
zwei Komponenten besteht, die getrennt installiert werden müssen:
- PC-Komponente
Die PC-Komponente verfügt über den NCP Secure Entry CE Client Configurator zur 
Erstellung der Profil-Einstellungen. Von diesem Configurator werden über 
ActiveSync die Profil-Einstellungen auf den PDA kopiert.
- PDA-Komponente
Die PDA-Komponente besteht aus dem NCP Secure Entry CE Client Dienst (kurz: NCP 
Client Dienst), der die Daten für das Modem (bzw. Handy) oder einen LAN-Adapter 
und den Chipkartenleser auswertet, und dem NCP Secure Entry CE Client 
Configurator (kurz: NCP Client Configurator) zur Auswahl über ein Profil und dem 
Verbindungsaufbau zum zugehörigen Zielsystem.

Reihenfolge von der Installation bis zur Inbetriebnahme
Halten Sie sich bitte an folgende Reihenfolge!
- Installation der PC-Komponente
- Installation des Chipkartenlesers am PDA (bei Einsatz von Smart Cards)
- Installation der PDA-Komponente
- Start des NCP Client Dienstes am PDA (bei Einsatz der Strong Security-Version)
- Konfiguration der Profile am PC
- Übertragung der Profil-Einstellungen (und der Zertifikate für die Strong 
  Security-Version)
- Inbetriebnahme am PDA

2.1   Installationsvoraussetzungen

- Betriebssystem

Auf dem mobilen Endgerät muss eines der folgenden Betriebssysteme installiert 
sein:
- Windows CE 3.0 (Handheld PC 2000, Pocket PC 2002)
- Windows CE.net 4.2 (Windows Mobile 2003 for Pocker PC)
- Windows CE 5 (Windows Mobile 5)
- Windows Mobile 6

Windows Mobile 6.0 unterscheidet die Software-Versionen nicht mehr danach, ob 
sie für PocketPCs oder Smartphones eingesetzt werden, sondern bietet drei 
Software-Versionen an: Standard, Classic und Professional, wobei die Endgeräte 
mit Touchscreen (ehemals PocketPCs) mit der Classic- und der Professional-
Version betrieben werden können, die ohne Touchscreen (ehemals Smartphones) die 
Standard-Version erfordern. Abhängig von den Geräteherstellern kann die 
Standard-Version eine signierte Client Software erfordern, wohingegen unter dem 
Betriebssystem in der Classic- oder Professional-Version die unsignierte Client 
Software betrieben werden kann. Sie erhalten die signierte Software auf Anfrage. 
Sie ist für Smartphones Mobile2Market-signiert. Beachten Sie dazu bitte die 
Beschreibung auf der NCP-Website unter:
www.ncp.de/deutsch/services/cekompat

Systemanforderungen für das mobile Endgerät:
- ca. 3 MB Programmspeicher
- ca. 1 MB freier Datenspeicher
- StrongARM-Prozessor (mind. 200 MHz)

Systemanforderungen für die PC-Komponente:
- Betriebssysteme Windows 2000/XP und Windows Vista
- 32 MB Arbeitsspeicher
- 10 MB freier Speicher auf der Festplatte
- Installation von Microsoft ActiveSync ab Version 3.0 (für Windows Vista wird 
das Windows Mobile Device Center benötigt.)

- Lokales System

Die Einwahl über das Profil erfolgt über einen PDA (Personal Digital 
Assistant). Da zur Einwahl alternativ der NCP-Dialer oder der Microsoft RAS-
Dialer genutzt werden kann, werden alle marktgängigen PDA-Handy-Kombinationen 
unterstützt. Entsprechende CE-kompatible Treiber sind Voraussetzung.

Analoge Modems und Handys

Für die Kommunikation über Modem (bzw. Handy) muss das Modem korrekt von Windows 
CE erkannt worden sein.

Treiber für Modems, die den Hayes-Befehlssatz unterstützen, sind in Windows CE 
integriert. Ebenso unterstützt Windows CE die meisten Handys mit IR-
Schnittstelle oder Bluetooth und eingebautem Modem.

Datenverbindungen, zu deren Aufbau ein Initialisierungs-String nötig ist (meist 
GPRS) können nur über den NCP-Dialer aufgebaut werden, d.h. wenn nicht der 
Microsoft RAS-Dialer genutzt wird (siehe -> Profil-Einstellungen, Modem).

Die Modemdaten werden beim Start der PC-Komponente oder über die Oberfläche des 
Client Configurator (siehe -> Client-Configurator, Konfiguration) vom PDA 
herunter geladen. Bitte achten Sie darauf, dass zu diesem Zeitpunkt eine 
ActiveSync-Verbindung zwischen PC und PDA besteht.

LAN-Adapter (LAN over IP)

Um die Client-Software mit der Verbindungsart "LAN over IP" in einem Local Area 
Network betreiben zu können, muss ein LAN-Adapter (Ethernet oder Wireless LAN) 
am PDA installiert sein.

- Voraussetzungen für die Strong Security-Version

Wenn Sie die Software VPN/PKI CE Client (Strong Security-Version des Clients) 
nutzen, die Zertifizierung (X.509) unterstützt, so muss entweder ein 
Chipkartenleser am PDA angeschlossen sein oder ein Soft-Zertifikat dort 
eingespielt sein.

Chipkartenleser (PC/SC-konform)

Die Client Software unterstützt automatisch alle Chipkartenleser, die PC/SC-
konform sind. Diese Chipkartenleser werden nur in der Liste der Chipkartenleser 
aufgenommen, nachdem der Leser angeschlossen und die zugehörige Treiber-Software 
installiert wurde. Beim Start des "NCP Client Diensts" am PDA wird der 
Chipkartenleser im System gesucht. Deshalb ist es unbedingt nötig, dass der 
Kartenleser zu diesem Zeitpunkt installiert und angeschlossen ist!

Zertifikats-Konfiguration

Bitte beachten Sie unbedingt: Bevor Sie mit der PC-Komponente des Clients eine 
Zertifikats-Konfiguration vornehmen (siehe -> Client Configurator der PC-
Komponente, Konfiguration, Zertifikate), müssen die Informationen über 
vorhandene Chipkartenleser vom PDA auf den PC übertragen worden sein. Da diese 
vom NCP Client Dienst erstellt werden, muss dieser vor dem Start der PC-
Komponente geladen worden sein. Zur Übertragung dieser Daten ist eine bestehende 
ActiveSync-Verbindung notwendig.

Chipkarten (Smart Cards)

Die Strong Security-Version des Clients unterstützt Chipkarten von Signtrust, 
NetKey 2000 und TC Trust (CardOS M4). NCP arbeitet ständig daran, neue 
Chipkartenleser und Chipkarten zu unterstützen. Konsultieren Sie deshalb die NCP 
Website, um die aktuellste Liste der unterstützen Produkte abzufragen.

Chipkarten oder Token (PKCS#11)

Die PKCS#11-Module von Fremdherstellern werden über deren Treiberbibliothek 
(DLL) unterstützt.

Soft-Zerifikate (PKCS#12-Datei)

Anstatt das Zertifikat von einer Smart Card über einen Chipkartenleser 
auszulesen, kann auch ein Soft-Zertifikat (PKCS#12-Datei) verwendet werden.

Zertifikats-Konfiguration

Bitte beachten Sie: Pfad und Name der für die Konfiguration erforderlichen 
PKCS#12-Datei (siehe -> Client Configurator der PC-Komponente, Konfiguration, 
Zertifikate) muss zu dem Ort der Datei auf dem PDA passen!

Zur Übertragung der PKCS#12-Datei kann im Client Configurator der Menüpunkt 
"Konfiguration - Übertrage PKCS#12-Datei zum PDA" verwendet werden. Wird diese 
Funktion genutzt, so kann der Pfad folgendermaßen angegeben werden:
%INSTALLDIR%\certs\<PKCS#12-Dateiname>



2.2   Installation der PC-Komponente

Die Software der PC-Komponente wird unter den Betriebssystemen Windows 2000/XP 
und Windows Vista ohne Unterschiede installiert. Bitte achten Sie jedoch 
darauf, ob Sie von Festplatte, CD oder Diskette installieren. Sollten Sie 
bereits eine ältere Version der Software installiert haben, beachten Sie bitte 
das Kapitel "Update und Deinstallation".

2.2.1 Installation von der Festplatte

Wenn Sie die Software nach einem Download vom NCP FTP-Server installieren 
möchten, entpacken Sie zunächst die ZIP-Datei. Beim Entpacken werden automatisch 
die Verzeichnisse "DISK1", "DISK2", "DISK3" etc. angelegt. Wenn zu Beginn der 
Installation die Aufforderung "Programm von Diskette oder CD installieren" 
erscheint, so klicken Sie "Weiter" und anschließend "Durchsuchen", um SETUP.EXE 
im Verzeichnis "DISK1" zu wählen. Alle weiteren Installationsvorgänge sind mit 
den unter "Installation von Diskette" beschriebenen identisch.

2.2.2 Installation von CD

Nachdem Sie die CD in das Laufwerk Ihres Computers eingelegt haben, erscheint 
nach einigen Sekunden automatisch die NCP-Begrüßungsmaske auf Ihrem 
Configurator. Sie wählen aus, welches Produkt Sie installieren möchten und 
klicken anschließend auf "Installieren". Das weitere Verfahren ist mit der 
Installation von Diskette ab "Wählen der Setup-Sprache" identisch.

2.2.3 Installation vom Wechseldatenträger

Als ersten Installationsschritt wählen Sie im Windows-Hauptmenü "Start -> 
Einstellungen -> Systemsteuerung." In der Systemsteuerung wählen Sie "Software". 
Klicken Sie anschließend auf den Button zum "Installieren". Legen Sie jetzt die 
erste Diskette mit der Client Software in das Laufwerk Ihres Computers, wenn Sie 
es noch nicht getan haben, und klicken Sie "Weiter"...

Wenn "SETUP.EXE" angezeigt wird, klicken Sie auf "Fertigstellen". Im folgenden 
Fenster können Sie die Setup-Sprache auswählen. Klicken Sie danach auf "OK". 
Anschließend bereitet das Setup-Programm den Install-Shield Assistenten vor, mit 
dessen Hilfe die Installation fortgesetzt wird. Lesen Sie bitte die Hinweise
im Willkommen-Fenster des Setup-Programms bevor Sie auf "Weiter" klicken.

Anschließend werden die Lizenzbedingungen gezeigt. Stimmen Sie dem Vertag mit 
"Ja" zu, sonst wird die Installation abgebrochen. (Die Lizenzierung erfolgt erst
auf Ihrem PDA-Gerät.) Anschließend bestimmen Sie das Zielverzeichnis für die 
Client Software. (Standard ist Programme\ncp\ceclient). Außerdem können Sie den 
Programmordner festlegen. Anschließend werden die Dateien eingespielt.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und wechseln Sie die Disketten, 
sofern Sie dazu aufgefordert werden. Nachdem alle benötigten Dateien von den 
Installationsdisketten eingespielt wurden und die Programmgruppe angelegt wurde, 
klicken Sie auf "Beenden", um das Setup abzuschließen.

Belassen Sie die Einstellung "PDA-Installation starten", so wird automatisch 
nach Beendigung der Installation der PC-Komponente die PDA-Komponente 
installiert. Entfernen Sie die Installationsautomatik, so kann die PDA-
Komponente auch zu einem späteren Zeitpunkt installiert werden. (Siehe dazu -> 
Installation der PDA-Komponente)

Im Windows-Startmenü finden Sie nach der Installation in der Programmgruppe "NCP 
Secure Client" das Programm "Secure Entry CE Client Configurator". Mit diesem 
Programm Configurator erfolgt die Konfiguration der Profil-Einstellungen, die 
Zusammenstellung der Profil-Einstellungen und die Übertragung der Profile auf 
den PDA.


2.3   Vor der Inbetriebnahme

Nach der Installation zeigt sich der NCP Secure Entry CE Configurator ohne 
Konfiguration. Um den Secure Entry CE Client nutzen zu können, muss zunächst in 
den Profil-Einstellungen ein Eintrag für ein Zielsystem erzeugt werden, zu dem 
eine IPSec-Verbindung hergestellt werden kann.

In einem Bestätigungsfenster bietet das Programm an, mit Hilfe des 
Konfigurations-Assistenten ein Profil anzulegen. 

Klicken Sie auf "Ja", so wird der Assistent gestartet. Beachten Sie dazu im 
Handbuch die Beschreibung zu "3. Client Configurator" und dort vor allem die 
Beschreibungen unter 
- Konfiguration / Profil-Einstellungen (Die Einträge der Profil-Einstellungen)
Erst nach der Einrichtung eines Profils und der Übertragung der Profile 
zum PDA kann eine Verbindung zwischen PDA und Zielsystem hergestellt werden. 
Siehe dazu
- Eine Verbindung herstellen


2.4   Übertragen der Profil-Einstellungen und der Zertifikate

2.4.1 Profil-Einstellungen

Vor dem Übertragen der Profil-Einstellungen muss zunächst das Profil am PC 
konfiguriert werden und die Profil-Einstellungen komplettiert sein. Beachten Sie 
deshalb zunächst die Abschnitte "Client-Configurator der PC-Komponente" und 
"Konfigurationsparameter" im Handbuch. Nutzen Sie die Strong Security-Version 
der Software mit Chipkartenleser, so beachten Sie bitte folgendes: Bevor Sie mit 
der PC-Komponente eine Zertifikats-Konfiguration vornehmen müssen die 
Informationen über vorhandene Chipkartenleser vom PDA auf den PC übertragen 
worden sein. Da diese vom NCP Client Dienst erstellt werden, muss dieser vor dem 
Start der PC-Komponente geladen worden sein. Zur Übertragung dieser Daten ist 
eine bestehende ActiveSync-Verbindung notwendig. Das Übertragen der Profil-
Einstellungen ist im Abschnitt "Upload der Profil-Einstellungen" beschrieben.

2.4.2 Zertifikate

Die mitgelieferten Test-Zertifikate von NCP, CA-Zertifikat (ncpsupportca.der) 
und Benutzer-Zertifikate (user1.p12 und user2.p12) befindet sich nach der 
Installation der beiden Software-Komponenten bereits auf dem PC und dem PDA. 
Nutzen Sie eigene Soft-Zertifikate, so müssen diese vom PC via ActiveSync 
übertragen werden. Beachten Sie dabei, dass der PDA nur CA-Zertifikate im DER-
Formats (Distinguished Encoding Rules) mit den Dateiendungen DER, CER oder CRT 
lesen kann! Das PEM-Format wird nicht unterstützt. Das Zielverzeichnis auf dem 
PDA für das CA-Zertifikat heißt:
\Programme\NCP Secure CE Client\CaCerts
Das Zielverzeichnis auf dem PDA für das Benutzer-Zertifikat heißt:
\Programme\NCP Secure CE Client\Certs
Die Übertragung des Benutzer-Zertifikats und des CA-Zertifikats in sein 
Verzeichnis kann vereinfacht werden, indem der Menüpunkt "Übertrage PKCS#12-
Datei zum PDA" im Configurator der PC-Komponente gewählt wird


2.5   Update und Deinstallation der PC-Komponente

Wenn bei der Installation eine ältere Version der Client Software gefunden wird, 
haben Sie die Möglichkeit, ein Update durchzuführen. Die Profil-Einstellungen 
wird bei einem Update in der früher gemachten Konfiguration beibehalten. Um die 
PC-Komponente zu entfernen, gehen Sie zu: "Start" -> "Einstellungen" -> 
"Systemsteuerung". Klicken Sie nun auf "Software" und wählen Sie "NCP Secure 
Entry CE Client" aus der Liste. Klicken Sie dann auf den Button mit 
"Hinzufügen/Entfernen". Das Uninstall Shield Programm löscht nun die Client 
Software von Ihrem PC.

Wichtig: Nachdem die Komponenten entfernt wurden, sind die Profil-Einstellungen 
des Clients erhalten geblieben, so dass es für neuere Versionen des Secure Entry 
CE Clients genutzt werden kann. Um die Datei vollständig vom PC zu löschen, 
müssen Sie per Hand vorgehen. Die Profil-Einstellungen befindet sich im 
Verzeichnis:
\Programme\ncp\ceclient\bin\ncpphone.cfg


2.6   Installation der PDA-Komponente

Sofern Sie die Installation der PDA-Komponente nicht automatisch nach der 
Beendigung der Installation der PC-Komponente vorgenommen haben, so wird die 
Installation der PDA-Komponente vom PC aus angestoßen. Sie aktivieren im 
Configurator unter "Verbindung" den Menüpunkt "PDA-Installation". Bitte achten 
Sie darauf, dass der Dialog "Software" von ActiveSync nicht geöffnet ist, wenn 
Sie das Programm PDA-Installation ausführen! Damit wird ActiveSync aufgefordert 
den NCP Secure Entry CE Client auf dem mobilen Gerät zu installieren.

Als Installationsverzeichnis auf dem PDA wählen Sie das Standardverzeichnis. 
Klicken Sie deshalb auf "Ja". Anschließend werden die Daten für den NCP Secure
Entry CE Client übertragen. 

Nachdem die Datenübertragung abgeschlossen ist, überprüfen Sie den Bildschirm 
des mobilen Geräts. Auf dem PDA erfolgt die Installation mit dem Entpacken der 
übertragenen Daten.

Nach dem Entpacken werden Sie vom PDA zu einem Soft-Reset aufgefordert. Damit 
ist die Installation der PDA-Komponente abgeschlossen.

Nach dem Soft-Reset finden Sie im Ordner der Programme die beiden Icons zu
- NCP Client Monitor
- NCP Client Dienst

Vor dem Start des Monitors muss der Dienst gestartet worden sein! Bevor eine 
Verbindung aufgebaut werden kann, müssen die Profil-Einstellungen mit den 
konfigurierten Profilen und gegebenenfalls die Zertifikats-Daten auf den PDA 
übertragen werden! (Siehe dazu oben)


2.7   Freischalten einer Vollversion

Die Lizenzierung erfolgt nicht mehr über das Popup-Programm am PDA, sondern über 
das Popup-Menü am PDA unter dem Menüpunkt "Aktivierung".

Unter dem Menüpunkt "Lizenz-Informationen" wird die eingesetzte Software-Version 
und gegebenenfalls die lizenzierte Version mit Seriennummer angezeigt. Wird die 
Software als Testversion eingesetzt, so kann hier die verbliebene Dauer der 
Gültigkeit abgelesen werden.

Um eine zeitlich unbegrenzt gültige Vollversion nutzen zu können, muss die 
Software mit dem erhaltenen Lizenzschlüssel und der Seriennummer freigeschaltet 
werden.

Zur Eingabe von Lizenzschlüssel und Seriennummer klicken Sie im Fenster der 
"Lizenz-Informationen" auf den Pfeil (rechts oben). Anschließend können die 
Lizenzdaten wahlweise online oder offline über einen Assistenten eingegeben 
werden.

In der Offline-Variante muss eine Datei, die nach Eingabe von Lizenzschlüssel 
und Seriennummer erzeugt wird, an den NCP Web Server geschickt werden und der 
auf der daraufhin auf der Website angezeigte Aktivierungsschlüssel notiert 
werden. Dieser Aktivierungsschlüssel kann zu einem späteren Zeitpunkt im 
Lizenzierungsfenster des Monitormenüs eingegeben werden.

Für die Online-Variante muss eine IP-Verbindung (HTTP) zum Aktivierungs-Server 
möglich sein. In der Online-Variante werden die Lizenzierungsdaten über einen 
Assistenten unmittelbar nach Eingabe an den Aktivierungs-Server weitergegeben 
und die Software damit unverzüglich freigeschaltet.

2.7.1 Betriebssystem des mobilen Geräts

Mit der Version 2.33 des NCP Secure Entry CE Clients wird neben den bereits 
zuvor verfügbaren Windows Mobile Betriebssystemen auch Windows Mobile 6 
unterstützt.

Die Installation der Client Software 2.33 unter Microsoft Windows Mobile 6 
erfordert einen Lizenzschlüssel für diese Version. Unter einem älteren 
Lizenzschlüssel kann diese Software nicht betrieben werden. Die Eingabe eines 
älteren Lizenzschlüssels verursacht eine Fehlermeldung.

Die Aktivierung der Client Software unter Windows Mobile 6 setzt voraus, dass 
Sie über einen Lizenzschlüssel verfügen, der mindestens der Version 2.3 
entspricht. Sofern Ihnen ein kostenfreies Update auf die Version 2.3 zur 
Verfügung steht, erhalten Sie den zugehörigen Lizenzschlüssel, wenn Sie eine 
Software-Aktivierung durchführen. Für ein kostenpflichtiges Update auf die 
Version 2.3 wenden Sie sich bitte an Ihren Reseller.


2.8   Deinstallation der PDA-Komponente

Die PDA-Komponente kann vom PC aus über ActiveSync entfernt werden, aber auch 
direkt am PDA.

2.8.1 Deinstallation vom PC aus

Nach dem Start von ActiveSync wählen Sie "Software", markieren den NCP Entry CE 
Client und klicken auf "Entfernen". Im darauf folgenden Fenster klicken Sie auf 
OK.

Am PDA erscheint die Aufforderung einen Soft-Reset durchzuführen. Klicken Sie 
OK, führen Sie einen Soft-Reset durch.


2.8.2 Deinstallation am PDA

Nach dem erneuten Durchlauf ist die Deinstallation abgeschlossen. Sollten noch 
Zertifikate auf dem PDA vorhanden sein, so müssen diese per Hand aus den 
angegebenen Verzeichnissen entfernt werden. Die Profil-Einstellungen werden 
automatisch gelöscht.

Wählen Sie im Startmenü des PDAs "Einstellungen - System - Programme entfernen", 
selektieren Sie das Programm NCP Entry CE Client und betätigen Sie den
Entfernen-Button. Die Sicherheitsabfrage bestätigen Sie mit "Ja". Der Client 
wird gestoppt und anschließend erscheint die Aufforderung einen Soft-Reset 
durchzuführen. 

Die Deinstallation ist damit abgeschlossen. Sollten noch Zertifikate auf dem PDA 
vorhanden sein, so müssen diese per Hand aus den angegebenen Verzeichnissen 
entfernt werden. Die Profil-Einstellungen werden automatisch gelöscht.

===============================================================================
NCP engineering GmbH, 
Juli 2007
