Datei:          NEUES.TXT
Produkt:        NCP Secure Entry Client Linux
Version:        Version 2.21
Hersteller:     NCP Engineering GmbH

-------------------------------------------------------------------------------
Neueste Informationen zum NCP Secure Entry Client Linux
-------------------------------------------------------------------------------
Neue Features der Version 2.21 gegenüber Version 2.20
-------------------------------------------------------------------------------

1.  Unterstützung von Multifunktionskarten für UMTS/GPRS

Ist eine Multifunktionskarte für UMTS/GPRS installiert, erscheint bei der
Verbindungsart "GPRS/UMTS" ein zusätzliches Feld über das die Feldstärke, die 
Verbindungsart (UMTS oder GPRS) und das Netz angezeigt werden. Zusätzlich kann
die aktuelle Verbindungsart umgeschaltet und das Netz gewechselt werden.

2.  Menüpunkt zur Eingabe der SIM PIN für Multifunktionskarten

Das Menü für die Multifunktionskarte wurde um den Punkt "SIM PIN Eingabe"
erweitert. Der Menüpunkt ist nur aktiv, wenn die SIM PIN nicht konfiguriert
oder nicht eingegeben wurde.

3.  PIN-Handling für SIM überarbeitet

Für die Unterstützung der Multifunktionskarte (UMTS/GPRS) wurde das PIN-Handling 
für die SIM komplett überarbeitet. Es erfolgt automatisch die notwendige 
Aufforderung zur Eigabe der PIN bzw. PUK. Wird die Eingabe der PIN/PUK 
abgebrochen, kann diese später über das Menü aufgerufen werden. Zusätzlich kann 
über das Menü die aktuelle PIN der SIM geändert werden.

4.  Korrektur der Konfiguration für die SIM PIN bei UMTS/GPRS

Wurde die SIM PIN der Multifunktionskarte in der Konfiguration falsch 
eingetragen, erfolgt bei einem Verbindungsaufbau die Aufforderung zur Eingabe 
der PIN, die anschließend in der Konfiguration korrigiert wird.

5.  Erweiterung der Anzeige für die Feldstärke bei Multifunktionskarten

Die Feldstärke wird zusätzlich zum grafischen Balkenpegel auch mit Prozentwerten 
im Feld für die Multifunktionskarte angezeigt.

6.  Log-Datei für Multifunktionskarte

Ist eine Multifunktionskarte für UMTS/GPRS installiert, wird eine Log-Datei mit 
folgenden Spalten ins Log-Verzeichnis des Secure Client geschrieben.
 1. Spalte:  Zeit
 2. Spalte:  Aktuelle Feldstärke
 3. Spalte:  Durchschnittliche Feldstärke der letzten Minute
 4. Spalte:  Durchschnittliche Feldstärke der letzten 5 Minuten
 5. Spalte:  Durchschnittliche Feldstärke der letzten 10 Minuten
 6. Spalte:  Aktueller Netztyp (UMTS oder GPRS)
 7. Spalte:  Aktuelles Netz
Alle 10 Sekunden wird ein Eintrag erstellt, jedoch nur alle 5 Minuten die 
Einträge in die Datei geschrieben. Für jeden Tag wird eine Log-Datei mit dem 
Namen "mfc<DATUM>.log" erstellt. Es werden die Log-Dateien der letzten 7 Tage 
gespeichert.

7.  Log-Eintrag bei Verbindungsabbau (Grund des Abbaus)

Wird eine bestehende Verbindung abgebaut, wird ins Logbuch des Clients ein Log-
Eintrag mit dem Grund des Verbindungsabbaus geschrieben.

8.  Log-Eintrag bei Verbindungsabbau (Status der Feldstärke)

Wird eine bestehende Verbindung abgebaut, wird ins Logbuch des Clients ein Log-
Eintrag mit den letzten Statuswerten der Feldstärke für UMTS/GPRS geschrieben.

9.  Parameter "MAC-Adresse" in den Firewall-Regeln

In den Firewall-Einstellungen wurde in den Regeln unter "Allgemein" der 
Parameter "MAC-Adresse" entfernt.



-------------------------------------------------------------------------------
Zur weiteren Information besuchen Sie bitte die Web-Site: www.ncp.de
-------------------------------------------------------------------------------
NCP engineering GmbH, Nürnberg, Germany
18.11.2005
